{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":7,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.09.09"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"碳纤维可透X光手术床","德国TRUMPF\n（MARS2.05）","手术床遥控器","/","1个"]
[2,"电动手术床","德国MAQUET 1118.03K0","手术床遥控器","/","4个"]
[3,"治疗柱","台湾三丰","氧气气源终端","美标","2个"]
[4,"治疗柱","台湾三丰","空气气源终端","美标","4个"]
[5,"治疗柱","台湾三丰","真空吸引气源终端","美标","2个"]
[6,"医用空气系统",null,"空气机房管路干燥机，管路精密高效过滤器更换","干燥机：≥4.5方/分钟   精密高效过滤器：NF-4X","1套","含安装过滤器及干燥机安装时所需管路改造（需要看现场）"]
[7,"精密空调（JA040)","上海约顿","散热风机","FB063-6EK","1个"]
[8,"普通病床","威高WC-HB2","插杆刹车轮","5寸脚轮，插杆长度40mm*Φ28mm；材质：钢叉、PU；性能：承重，静音耐磨","277个"]
[9,"/","/","不锈钢输液杆","插杆式，长度要求：1.4米；钢管要求：直径19mm*壁厚1.5mm","15根"]
[10,"冷库","美国爱默生ZB21KQ","压缩机","ZR-72C-TFD-522","1台"]