{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":25,"n_cols":7,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.08.19"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"层流净化工程","维克","层流净化空调机组及材料","VAXM125","2台","需要看现场"]
[2,"病人交换车","江汉","护栏支座","右 \n（适用于012705）","20个"]
[3,"病人交换车","江汉","护栏支座","左 \n（适用于012705）","10个"]
[4,"病人交换车","江汉","护栏固定支座","配套护栏支座\n（适用于012705）","30个"]
[5,"无影灯","德尔格","无影灯手柄","/","20个"]
[6,"层流净化工程","/","补水箱进水管维修","/","1项","需要看现场"]
[7,"层流净化工程","/","手术时间计时板","定制","18个","需要看现场"]
[8,"心脏移植病房层流净化工程","国产","初效过滤器","G4铝框 \n594*594*95","10个"]
[9,"心脏移植病房层流净化工程","国产","中效过滤器","F8铝框 592*592*534*6P","10个"]
[10,"心脏移植病房层流净化工程","国产","亚高效过滤器","H10塑料框592*287*292","8个"]
[11,"心脏移植病房层流净化工程","国产","高效过滤器","H13镀锌框484*484*220","5个"]
[12,"心脏移植病房层流净化工程","国产","高效过滤器","H13镀锌框320*320*220","1个"]
[13,"检验科实验室层流净化工程","国产","初效过滤器","G4铝框\n594*594*95","12个"]
[14,"检验科实验室层流净化工程","国产","中效过滤器","F8铝框592*592*534*6P","12个"]
[15,"检验科实验室层流净化工程","国产","高效过滤器","H13镀锌框484*484*220","10个"]
[16,"空气压缩机","阿特拉斯GA37","油气分离器安全阀","A28X-16T","2个"]
[17,"空气储罐","上海申江压力容器","安全阀","A28W-16T","2个"]
[18,"氧气瓶","国产","氧气瓶"," 10L（带氧流量表）","1个"]
[19,"气源终端","国产","密封垫","国标（外径15mm，内径8mm，厚度3mm）","200个"]
[20,"医用气体高压软管","国产","医用气体高压软管"," 12（外径）*6.3（内径）mm","100米"]
[21,"医用真空系统","佶缔纳士","真空电接点压力表","磁助式（0-（-0.1Mpa））","1个"]