{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":26,"n_cols":7,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2021.08.26"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"陪护椅","/","陪护椅整张皮面翻新","/","10张"]
[2,"陪护椅","/","丝杆万向轮","M10丝杆，长度25mm/2寸脚轮（M10*25*50）\n材质：钢叉、聚氨酯\n性能：承重、静音耐磨 ","200个"]
[3,"陪护椅","/","丝杆万向轮","M8丝杆，长度40mm/2寸脚轮（M8*40*50）\n材质：钢叉、聚氨酯\n性能：承重、静音耐磨 ","100个"]
[4,"陪护椅","/","丝杆万向轮（带刹车）","M10丝杆，长度25mm/3寸脚轮（M10*25*75）\n材质：钢叉、聚氨酯\n性能：承重、静音耐磨 ","200个"]
[5,"轮椅车","鱼跃","扶手","长款皮革海绵\n总长度：35cm 孔距：22.7cm","20个"]
[6,"轮椅车","鱼跃","长滑块","/","10个"]
[7,"轮椅车","鱼跃","短滑块","/","10个"]
[8,"普通病床","江汉","万向节","/","100个","摇把丝杆连接处使用"]
[9,"/","/","直柄麻花钻头","高速钢 国标 M2","20支"]
[10,"/","/","直柄麻花钻头","高速钢 国标 M1.8","20支"]
[11,"/","/","直柄麻花钻头","高速钢 国标 M1.6","20支"]
[12,"/","/","直柄麻花钻头","高速钢 国标 M1.5","20支"]
[13,"/","/","高强度水泥钉","国标 长度80mm","100颗"]
[14,"/","/","高强度水泥钉","国标 长度50mm","100颗"]
[15,"/","/","手用丝锥","国标M16","10副"]
[16,"/","/","焊锡丝","低熔点、锡线带松香芯 焊丝 无铅、含锡量63%、0.8mm-100g/圈","2圈"]
[17,"/","/","轴承","60002RS","20个"]
[18,"/","/","玻璃胶","中性通用、约300ml/支","5支"]
[19,"/","/","螺帽","碳钢、国标M4","1000颗"]
[20,"/","/","螺帽","碳钢、国标M5","1000颗"]
[21,"/","/","螺帽","碳钢、国标M8","1000颗"]
[22,"/","/","外六角螺丝带螺帽","不锈钢、M8*60","100颗"]