{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[2,6,3,6]]}
["维修配件采购公示表"]
["制表时间：2022.11.1"]
["序号","设备信息",null,"配件信息",null,null,"备注"]
[null,"设备名称","厂家","品名","规格型号/货号","数量"]
[1,"层流净化机组","/","高效过滤器","600*600*150","2"]
[2,"层流净化机组","/","高效过滤器","480*480*150","4"]
[5,"层流净化机组","/","高效过滤器","320*320*220","3"]
[6,"层流净化机组","/","初效过滤器","495*395*46","24","G4铝框"]
[7,"层流净化机组","/","中效过滤器","495*395*381*6P","24","F8铝框"]
[8,"/","/","气体终端","德标","2"]
[9,"/","/","气体插头","德标非标","4"]
[10,"/","/","三角带","B44","4"]
[11,"/","/","三角带","B1168","2"]
[12,"普通病床","/","丝杆刹车轮","5寸脚轮，丝杆Φ16mm*32；360度可旋转，材质：钢叉、pu、性能：承重，静音耐磨","200"]
[13,"/","/","二氧化碳减压器","YQT-731",6]
[14,"/","/","氮气减压器","YQD-6",4]